|  |  |
| --- | --- |
| **Название документа** | **Настройка сканера Datalogic QD 2100, 2130 на кассе Linux** |
| **Место хранения оригинала** | **ООО «Кристалл Сервис»** |
| **Путь к электронной версии документа** | **www.set10help.crystals.ru** |


****

**Настройка сканера Datalogic QD 2100, 2130 на кассе Linux**

Сканер Datalogic QD 2100, 2130 работает на кассе SetRetail 10 (linux) на заводских настройках.

Для сброса сканера в заводские настройки необходимо:

1. Зажимаем кнопку до звукового сигнала
2. Затем сканер дает непрерывный луч
3. Наводим луч на следующий штрихкод:



1. Сканер должен перезагрузиться
2. В Конфигураторе кассы Set10 нужно выбрать подключение Сканера ШК через USB либо через разрыв клавиатуры.